


龙海路（和兴路——骏山路）新建给水管道工程选定桩基础分包供应商
预算征集
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征集单位：威海市水务集团有限公司
2026年7月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称
龙海路（和兴路——骏山路）新建给水管道工程选定桩基础分包供应商
二、项目基本情况
1、项目编号：SWYS-JPS2026-001
2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司及权属公司桩基础施工的预算价格，详见报价函中清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
3、征集范围：完成该工程施工的全部工作及与合同有关的所有内容，具体详见报价函中清单。
三、预算征集时间、地点及方式
[bookmark: _GoBack]1、征集时间：2026年07月13日17时00分至2026年07月20日17时00分（北京时间）。
2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字并附相关资质证明，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。
5、电子邮箱： whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。
五、联系方式
采购人：威海市水务集团有限公司   
地    址：威海市上海路58号
联 系 人：张凡
联系电话：0631-5319716


第二部分 工程概况和技术要求
一、工程概况
1、工程名称：龙海路（和兴路——骏山路）新建给水管道工程
2、工程编号：25-34103G 
3、工程概况：本工程位于龙海路（和兴路——骏山路）。桩基采用C80预应力高强混凝土管桩(PHC500AB100)+c,桩端采用锥形闭口型钢桩尖。总桩数16根，单桩桩长15m,桩中心距为2.0m,单桩竖向承载力特征值200KN。桩打入河底土层中长度不小于8.5米。本工程桩基设计等级为丙级，设计使用年限50年。
4、计划工期：60天（日历天）完成清单内的工作内容。
5、质量标准：达到国家验收规范合格标准。
     6、工程地址：龙海路（和兴路——骏山路）
二、技术要求
1、详见询价清单报价表及图纸。


第三部分  报价函格式
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	全费用
综合单价
	全费用
合价

	1
	围堰
	1.围堰类型:筑岛围堰
2.工作内容:包括购土筑岛、取土装车、运输、边坡修整、河床挤淤、围堰拆除外运等费用
3.运距:综合考虑
4.其他:包含大型机械进出场费用
	M3
	10000
	
	

	2
	预制钢筋混凝土管桩
	1.桩的种类:预应力高强混凝土管桩PHC
2.桩规格:PHC500AB100
3.混凝土强度等级:C80防腐蚀砼（阻锈剂、矿物掺合料、抗硫酸盐硅酸盐等外加剂满足设计及规范要求）
4.桩长:桩长及桩的损耗综合考虑，由此增加的工程费用综合考虑
5.送桩方法:综合考虑，满足设计要求
6.地质:综合考虑
7.接桩:综合考虑因管桩定尺长度问题而引起的现浇钢筋砼的增加费
8.工作内容:包括管桩制作、运输、吊桩、沉桩、送桩、试桩、接桩、管桩桩身钢筋，桩套箍（含管桩与管桩的连接）等其他费用及打桩机进出场费用等工作内容，管桩填芯钢筋及圆形钢端板单独列清单项计取。
9.含凿桩头
	m
	240
	
	

	3
	管桩填芯
	1.构件名称、规格:预应力管桩填芯砼
2.混凝土强度等级:C35
3.外加剂:具有P8抗渗、抗裂和补偿收缩功能的复合型高性能膨胀抗裂剂
4.满足设计要求，参23G409中5-6页
	M3
	16
	
	

	4
	预埋铁件-管桩填芯钢筋及圆形钢端板
	1.材料种类:Q235C钢综合考虑
2.材料规格:综合考虑
3.钢筋：HRB400
3.表面涂刷：钢构件表面均需除锈和做防锈、涂刷防腐处理,满足设计并达到设计、规范和验收要求，防腐等级Sa2.5
4.计算规则：按设计图示尺寸计算，含桩芯钢筋及端板
	t
	1.7
	
	

	合计
	　
	　
	　
	



单位：                              （盖章）
法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）
日期：
联系方式：
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