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年度供应商预算征集
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第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海市水务集团有限公司选定聚氯化铝年度供应商

二、项目基本情况
1、项目编号：SWYS2026-010
2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司聚氯化铝的预算价格，详见报价函中清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

3、供货期：乙方应自甲方通知之日起3日内，按照通知的要求将产品运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。

4、合同有效期：1年。合同期满后，甲方对乙方履行情况进行考核，合格可续签合同，续签不超过2次。

5、质量标准：达到国家验收规范合格标准。
6、征集范围：包括但不限于聚氯化铝的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。
预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年8月27日17时00分至：2026年9月3
日17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透露给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购人：威海市水务集团有限公司   
地    址：威海市上海路58号
联 系 人：张莹

联系电话：0631-5978699
第二部分 技术要求
（一）标准要求

聚氯化铝符合GB 15892—2020《生活饮用水用聚氯化铝》标准要求。

（二）参数要求
1.原料要求：

生产聚氯化铝的原料盐酸，应采用符合GB/T 320-2025《工业用合成盐酸》规定的工业用合成盐酸；含铝原料，应以符合GB/T 4294-2010《氢氧化铝》规定的氢氧化铝为主要原料。

2.外观要求：液体聚氯化铝：为白色至淡黄色透明液体；固体聚氯化铝：为白色至淡黄色颗粒。
3.生活饮用水用聚氯化铝指标要求见下表:
	指标名称
	指标

	
	液体
	固体

	氧化铝（ai2o3)的质量分数/%
	≥10.0
	≥29.0

	盐基度/%
	45.0 — 90.0

	密度（20℃）/（g/cm3)
	≥1.12
	/

	不溶物的质量分数/%
	≤0.1

	pH值(10g/L水溶液）
	3.5 — 5.0

	铁（Fe）质量分数/%
	≤0.2

	砷（As)的质量分数/%
	≤0.0001

	铅（Pb)的质量分数/%
	≤0.0005

	镉（Cb)的质量分数/%
	≤0.0001

	汞（Hg)的质量分数/%
	≤0.00001

	铬（Cr)的质量分数/%
	≤0.0005

	表中所列产品的不溶物、铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均按ai2o3含量为10.0%计，ai2o3含量＞10.0%时，应按实际含量折算成ai2o3为10.0%产品比例，计算出相应的质量分数。本产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准要求。


4.絮凝效果：所供聚氯化铝必须有良好絮凝效果。

5.聚氯化铝产品都应附有质量检验报告及质量合格证。

6.聚氯化铝的外包装上应有涂刷牢固清晰的标志,注明生产厂名、产品名称、商标、净质量、批号和生产日期、标准编号以及GB/T 191-2025规定的“怕雨”标志。 

7.固体聚氯化铝采用双层包装，内包装采用食品级聚乙烯薄膜袋，厚度不小于0.05 mm,包装容积应大于外包装，外包装的性能和检验方法应符合GB/T 8946-2013的规定。每袋净质量25kg或50kg（具体每袋净重响应甲方要求）。

液体聚氯化铝采用聚乙烯塑料桶包装。用户需要时，液体聚氯化铝也可用贮罐装运。
8.固态聚氯化铝在运输过程中应有遮盖物,避免雨淋、受潮；并保持包装完整、标志清晰。

9.固态聚氯化铝应贮存在通风干燥的库房内。固体聚氯化铝贮存期为12个月。液体聚氯化铝贮存期为6个月。
10.提供产品有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告扫描件。
第三部分  报价函格式

报价明细表
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	暂定

数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家

	1
	液态聚氯化铝
	白色至淡黄色液体
	吨
	1500
	
	
	
	
	

	2
	固态聚氯化铝
	白色至淡黄色固体颗粒
	吨
	120
	
	
	
	
	

	暂定总价（元）
	大写：

小写：


单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：

一、征集范围：包括但不限于聚氯化铝的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。
二、付款方式：产品验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的25%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。
三、发票、税率（%）： 增值税专用发票、      %。
四、供货期：乙方应自甲方通知之日起      日内，按照通知的要求将产品运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。

五、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

六、各种规格产品分批次采购，每批次的规格、数量、进场时间等以甲方通知为准，最终总价按实际采购量进行结算。

七、联系人及联系方式：
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月    日


